포사체실험

준비물 : 먹지 A4(기록지) 자 테이프 포토게이트타이머와 여러 개의 센서 쇠공 발사총 (각도기가 달린)과 홈이 파여진 막대기 필기구 고정 높이

1. 포토게이트 타이머를 쇠공의 발사지점 바로 앞에 두 개를 세팅한다. 이때 최대한 가까이 세팅하여야 초기속도와 가까운 값이 나온다. 만약 그렇게 하기가 힘들다면 셀로판 테이프등을 이용하여 고정시키거나 하는 것도 방법일 수 있다.

기록지와 먹지를 겹치도록 준비한다. 이때에 먹지와 기록지는 테이프로 고정시켜야 한다. 그것은 착지한 쇠공의 위치를 표시해줄 수 있도록 한다. 또한, 종이의 높이는 쇠공이 발사되는 높이와 같아야한다. 또한, 기록지에 찍힌 흔적은 매번 펜으로 메모하여 헛갈리거나 하는 일이 없도록 한다.

그 뒤 발사할 쇠공과, 발사의 매개가 될 총을 준비한다. 총에 홈이 있는 막대기를 집어넣어서 용수철의 탄성력을 조절한다. 탄성력의 조절은 막대기에 있는 홈으로 계산하며, 삽입한 막대기 길이를 가지고 측정할 수 있을 것이다. 포토게이트 센서간의 간격과 통과시간 차이를 계산하여 초기속도를 측정한다.

3. 포토게이트 타이머의 센서 하나를 도착지점으로 연결시킨다. 이는 쇠공이 날아가는데에 걸린 시간을 측정할 수 있도록 해줄 것이다.

4. 날아간 거리를 측정한다. 이때 거리는 쇠공이 출발한 위치에서 A4용지에 먹지에 의하여 남겨진 흔적까지로 한다.

1) 공의 초기속도 (강도)에 따른 궤적, 거리, 체공시간의 차이점

막대기로 발사총의 스프링을 조절하여 다른 강도로 쇠공을 발사시킨다.

2) 각도에 따른 궤적, 거리, 체공시간의 차이점