실험도구 용법

(PPT 5번째 페이지. 그 뒤에 4장은 그냥 지나가면서 이건 이거다 저건 저거다정도로 짚어주길!)

기록지 위에 먹지를 셀로판테이프를 붙여 고정시킨 뒤, 책상에 고정시킨다. 이때 주의해야 할 점은 먹지에 압력을 가할 경우 기록지에 흔적이 남기 때문에 이를 주의해야하며, 한번 측정한 값은 필기구로 꼼꼼히 표식을 남겨 중복체크하거나 헛갈리는 일이 없도록 해야 한다. 또한, 이것의 높이는 실험에 따라 적절하게 움직여 주어야 한다. 교재에는 같은 높이의 상자를 주문하였지만, 학교실험실에는 높이를 조절할 수 있는 도구가 있다. 그것을 이용하여 먹지의 높이를 발사지점과 같게 하거나, 그렇지 않도록 하자.

자와 포토그래프 타이머 또한 필수적인 실험도구이다. 속력은 시간분의 거리이므로 거리(자)와 시간(포토그래프 타이머)의 측정이 필수적이다. 포토그래프 타이머를 사용하기 위해서는 2개의 적외선 혹은 광학센서와 1개의 물리적 센서가 사용되었다.

발사총과 쇠공, 막대기는 측정할 대상이다. 발사총은 홈이 파여진 막대기를 집어넣는 정도에 따라 용수철의 밀집이 달라지며, 그것은 곧 쇠공에 전달되는 힘의 강약으로 이어진다. 발사총에는 각도를 조절하기 위하여 각도기와 각도의 영점조절을 위한 추가 달려있다. 또한, 쇠공 사출시 전달되는 반동으로 인하여 발사총이 흐트러지거나 떨어지지 않도록 고정할 수 있는 도구가 필요하다.